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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2L，其中，1L作为检验样品，1L作为备用样品。
2 检验依据
表1 化学试剂 盐酸
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	盐酸含量
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006

	2
	游离氯
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006

	3
	铁（Fe）
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006
GB/T 9739-2006

	4
	砷（As）
	GB/T 622-2006
	GB/T 610.1-1988
GB/T 622-2006

	5
	铜（Cu）
	GB/T 622-2006
	GB/T 9723-1988
GB/T 622-2006

	6
	铅(Pb)
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006
GB/T 9723-1988



表2化学试剂 硝酸
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硝酸含量
	GB/T 626-2006
	GB/T 626-2006

	2
	色度
	GB/T 626-2006
	GB/T 626-2006
GB/T 605-2006

	3
	氯化物
	GB/T 626-2006
	GB/T 626-2006
GB/T 9729-2007

	4
	铁（Fe）
	GB/T 626-2006
	GB/T 626-2006
GB/T 9723-2007

	5
	铜（Cu）
	GB/T 626-2006
	GB/T 626-2006
GB/T 9723-1988

	6
	铅(Pb)
	GB/T 626-2006
	GB/T 626-2006
GB/T 9723-1988



表3 化学试剂 硫酸
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硫酸含量
	GB/T 625-2024
	GB/T 625-2024

	2
	氯化物
	GB/T 625-2024
	GB/T 625-2024

	3
	硝酸盐
	GB/T 625-2024
	GB/T 625-2024

	4
	铵盐
	GB/T 625-2024
	GB/T 625-2024

	5
	铜
	GB/T 625-2024
	GB/T 625-2024
GB/T 9723-2007

	6
	铅
	GB/T 625-2024
	GB/T 625-2024
GB/T 9723-2007



表4 化学试剂 氨水
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	氨水含量
	GB/T 631-2007
	GB/T 631-2007

	2
	氯化物
	GB/T 631-2007
	GB/T 631-2007
GB/T 9729-2007

	3
	碳酸盐
	GB/T 631-2007
	GB/T 631-2007

	4
	钠
	GB/T 631-2007
	GB/T 631-2007
GB/T 9723-2007

	5
	钾
	GB/T 631-2007
	GB/T 631-2007
GB/T 9723-2007

	6
	铜
	GB/T 631-2007
	GB/T 631-2007
GB/T 9723-2007

	7
	铅
	GB/T 631-2007
	GB/T 631-2007
GB/T 9723-2007



表5 化学试剂 氢氧化钠
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	氢氧化钠含量
	GB/T 629-1997
	GB/T 629-1997

	2
	碳酸盐
	GB/T 629-1997
	GB/T 629-1997

	3
	氯化物
	GB/T 629-1997
	GB/T 629-1997
GB/T 9729-2007

	4
	总氮量
	GB/T 629-1997
	GB/T 629-1997
GB/T 609-2018

	5
	钾
	GB/T 629-1997
	GB/T 629-1997
GB/T 9723-2007

	6
	铁
	GB/T 629-1997
	GB/T 629-1997
GB/T 9723-2007


表6 化学试剂 甲醛溶液
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 685-2013
	GB/T 685-2013

	2
	色度
	GB/T 685-2013
	GB/T 685-2013
GB/T 605-2006

	3
	酸度
	GB/T 685-2013
	GB/T 685-2013
GB/T 9736-2008

	4
	氯化物
	GB/T 685-2013
	GB/T 685-2013
GB/T 9729-2007

	5
	铁
	GB/T 685-2013
	GB/T 685-2013
GB/T 9723-2007

	6
	铅
	GB/T 685-2013
	GB/T 685-2013
GB/T 9723-2007



表7 化学试剂 高锰酸钾
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	高锰酸钾含量
	GB/T 643-2008
	GB/T 643-2008

	2
	总氮量
	GB/T 643-2008
	GB/T 643-2008
GB/T 609-2018

	3
	砷
	GB/T 643-2008
	GB/T 643-2008
GB/T 610-2008

	4
	氯化物
	GB/T 643-2008
	GB/T 643-2008
GB/T 9729-2007

	5
	重金属
	GB/T 643-2008
	GB/T 643-2008



表8 化学试剂 氢氧化钾
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	氢氧化钾含量
	GB/T 2306-2008
	GB/T 2306-2008

	2
	总氮量
	GB/T 2306-2008
	GB/T 2306-2008
GB/T 609-2018

	3
	氯化物
	GB/T 2306-2008
	GB/T 2306-2008
GB/T 9729-2007

	4
	钠
	GB/T 2306-2008
	GB/T 2306-2008
GB/T 9723-2007

	5
	重金属
	GB/T 2306-2008
	GB/T 2306-2008
GB/T 9735-2008



表9 化学试剂 磷酸
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	磷酸含量
	 GB/T 1282-2013
	 GB/T 1282-2013

	2
	色度
	 GB/T 1282-2013
	 GB/T 1282-2013
GB/T 605-2006

	3
	硝酸盐
	 GB/T 1282-2013
	GB/T 1282-2013

	4
	硫酸盐
	 GB/T 1282-2013
	 GB/T 1282-2013
GB/T 9728-2007

	5
	砷
	 GB/T 1282-2013
	GB/T 1282-2013
GB/T 610-2008



表10 化学试剂 乙酸（冰醋酸）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	乙酸（冰醋酸）含量
	GB/T 676-2007
	GB/T 676-2007

	2
	蒸发残渣
	GB/T 676-2007
	GB/T 676-2007
GB/T 9740-2008

	3
	还原重铬酸盐物质
	GB/T 676-2007
	GB/T 676-2007

	4
	与水混合试验
	GB/T 676-2007
	GB/T 676-2007

	5
	氯化物
	GB/T 676-2007
	GB/T 9740-2008
GB/T 9729-2007



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 2306-2008化学试剂 氢氧化钾
GB/T 1282-2013 化学试剂 磷酸
GB/T 685-2013 化学试剂 甲醛溶液
GB/T 676-2007 化学试剂 乙酸（冰醋酸）
GB/T 643-2008 化学试剂 高锰酸钾
GB/T 631-2007 化学试剂 氨水
GB/T 622-2006 化学试剂 盐酸
GB/T 625-2024 化学试剂 硫酸
GB/T 626-2006 化学试剂 硝酸
GB/T 629-1997 化学试剂 氢氧化钠
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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