
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk29479244]本溪市复肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _Hlk40800877]将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据
[bookmark: _Hlk101710548]表1复合肥料
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	总氮(N)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 8572-2010

	2
	有效磷(P2O5)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	3
	氧化钾(K2O)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 8574-2024

	4
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	5
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	6
	硝态氮
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020
GB/T 3597-2002

	7
	粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 24891-2010

	8
	有效钙
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	9
	有效镁
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	10
	总硫
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	11
	单一微量元素（以单质计）
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	12
	氯离子
	GB/T 15063-2020
	GB/T 24890-2010

	13
	总砷
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	14
	总镉
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	15
	总铅
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	16
	总铬
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	17
	总汞
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	18
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019

	19
	缩二脲
	GB/T 15063-2020
GB 38400-2019
	GB/T 22924-2024

	20
	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等）
	GB 18382-2021
GB/T 15063-2020
	GB 18382-2021
GB/T 15063-2020



表2 掺混肥料(BB肥)
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	总氮(N)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 8572-2010

	2
	有效磷(P2O5)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 15063-2020

	3
	氧化钾(K2O)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 8574-2024

	4
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020

	5
	水溶磷占有效磷的百分率
	GB/T 21633-2020
	GB/T 15063-2020

	6
	粒度(2.00mm~4.75mm)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 24891-2010

	7
	有效钙
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020

	8
	有效镁
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020

	9
	总硫
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020

	10
	单一微量元素（以单质计）
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020

	11
	氯离子
	GB/T 21633-2020
	GB/T 24890-2010

	12
	总砷
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	13
	总镉
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	14
	总铅
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	15
	总铬
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	16
	总汞
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	17
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019

	18
	缩二脲
	GB/T 21633-2020
GB 38400-2019
	GB/T 22924-2024

	19
	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）
	GB 18382-2021
GB/T 21633-2020
	GB 18382-2021
GB/T 21633-2020



表3 有机无机复混肥料
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	总氮(N)含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 17767.1-2008

	2
	有效五氧化二磷(P2O5)含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 15063-2020

	3
	总氧化钾(K2O)含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 17767.3-2010

	4
	总养分(N+P2O5+K2O)含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）

	5
	有机质含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）

	6
	酸碱度(pH值)
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）

	7
	粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm)
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 24891-2010

	8
	氯离子含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
NY/T 1117—2010

	9
	总砷
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	10
	总镉
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	11
	总铅
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	12
	总铬
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	13
	总汞
	GB 38400-2019
	GB/T 23349-2020

	14
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019

	15
	钠离子含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	NY/T 1972-2010

	16
	缩二脲
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 22924-2024

	17
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 19524.2-2004

	18
	粪大肠菌群数
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB/T 19524.1-2004

	19
	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）
	GB 18382-2021
GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
	GB 18382-2021
GB/T 18877-2020（含第1号修改单）


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382-2021 《肥料标识内容和要求》
GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB/T 15063-2020 《复合肥料》
GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料（含第1号修改单）》
GB/T 21633-2020《掺混肥料（BB肥）》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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