本溪市液化石油气产品质量监督抽查实施细则
	（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2罐，其中1罐（每罐不少于2kg)作为检验样品，1罐（每罐不少于2kg)作为备用样品。

2 检验依据
 表1 液化石油气（GB 11174-2011）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	蒸气压（37.8℃）
	GB 11174-2011
	GB/T 12576-1997

	2
	组分
	GB 11174-2011
	NB/SH/T 0230-2019

	3
	残留物
	GB 11174-2011
	SY/T 7509-2014
SY/T 7509-2025

	4
	铜片腐蚀（40℃，1h）
	GB 11174-2011
	SH/T 0232-1992

	5
	总硫含量
	GB 11174-2011
	SH/T 0222-1992

	6
	游离水
	GB 11174-2011
	GB 11174-2011
SH/T 0221-1992
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	二甲醚
	GB 11174-2011
	GB/T 32492-2016

	注:二甲醚只出数据不进行判定。



 表2 液化石油气（GB 11174-2025）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	蒸气压（37.8℃）
	GB 11174-2025
	GB/T 12576-1997

	2
	组分体积分数
	GB 11174-2025
	NB/SH/T 0230-2019 
GB 11174-2025

	3
	残留物
	GB 11174-2025
	SY/T 7509-2014
SY/T 7509-2025

	4
	铜片腐蚀（40℃，1h）
	GB 11174-2025
	SH/T 0232-1992

	5
	硫含量
	GB 11174-2011
	SH/T 0222-1992 
NB/SH/T 0917-2015 
NB/SH/T 0919-2015

	6
	游离水
	GB 11174-2011
	GB 11174-2025
SH/T 0221-1992
GB/T 30517-2014



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 11174-2011 液化石油气
GB 11174-2025 液化石油气
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
