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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取6L样品，其中4L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验依据
表1  车用乙醇汽油（E10）（执行标准GB 18351-2017）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	研究法辛烷值(RON)
	GB 18351-2017
	GB/T 5487-2015

	2
	抗爆指数(RON+MON)/2
	GB 18351-2017
	GB/T 503-2016、
GB/T 5487-2015

	3
	铅含量
	GB 18351-2017
	GB/T 8020-2015

	4
	馏程
	GB 18351-2017
	GB/T 6536-2010

	5
	蒸气压
	GB 18351-2017
	GB/T 8017-2012或
SH/T 0794-2007

	6
	胶质含量
	GB 18351-2017
	GB/T 8019-2008
GB/T 8019-2025

	7
	诱导期
	GB 18351-2017
	GB/T 8018-2015

	8
	硫含量
	GB 18351-2017
	SH/T 0689-2000或
GB/T 11140-2008或
NB/SH/T 0253-2021

	9
	硫醇(博士试验)
	GB 18351-2017
	NB/SH/T 0174-2015

	10
	铜片腐蚀(50℃,3h)
	GB 18351-2017
	GB/T 5096-2017

	11
	水溶性酸或碱
	GB 18351-2017
	GB/T 259-1988

	12
	机械杂质
	GB 18351-2017
	GB/T 511-2010或目测

	13
	水分（质量分数）
	GB 18351-2017
	SH/T 0246-1992或目测

	14
	乙醇含量(体积分数)
	GB 18351-2017
	NB/SH/T 0663-2014或
SH/T 0720-2002

	15
	其他有机含氧化合物含量(质量分数）
	GB 18351-2017
	NB/SH/T 0663-2014或
SH/T 0720-2002

	16
	苯含量(体积分数）
	GB 18351-2017
	SH/T 0693-2000或
NB/SH/T 0713-2023或
GB/T 28768-2012或
GB/T 30519-2024

	17
	芳烃含量(体积分数）
	GB 18351-2017
	GB/T 30519-2024或
GB/T 11132-2022或
GB/T 28768-2012

	18
	烯烃含量(体积分数）
	GB 18351-2017
	GB/T 30519-2024或
GB/T 11132-2022或
GB/T 28768-2012

	19
	锰含量
	GB 18351-2017
	NB/SH/T 0711-2019

	20
	铁含量
	GB 18351-2017
	SH/T 0712-2002

	21
	密度(20℃)
	GB 18351-2017
	GB/T 1884-2000、
GB/T 1885-1998或
SH/T 0604-2000



表2  车用乙醇汽油（执行标准GB 18351-2025）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	研究法辛烷值(RON)
	GB 18351-2025
	GB/T 5487-2015

	2
	抗爆指数(RON+MON)/2
	GB 18351-2025
	GB/T 503-2016、
GB/T 5487-2015

	3
	铅含量
	GB 18351-2025
	GB/T 8020-2015或
NB/SH/T 6043-2021

	4
	馏程
	GB 18351-2025
	GB/T 6536-2010

	5
	蒸气压
	GB 18351-2025
	GB/T 8017-2012或
SH/T 0794-2007

	6
	胶质含量
	GB 18351-2025
	GB/T 8019-2025

	7
	诱导期
	GB 18351-2025
	GB/T 8018-2015

	8
	硫含量
	GB 18351-2025
	GB/T 34100-2017或
SH/T 0689-2000或
GB/T 11140-2008或
NB/SH/T 0253-2021或
NB/SH/T 0842-2017或
GB/T 40111-2021

	9
	硫醇(博士试验)
	GB 18351-2025
	NB/SH/T 0174-2015

	10
	铜片腐蚀(50℃,3h)
	GB 18351-2025
	GB/T 5096-2017

	11
	水溶性酸或碱
	GB 18351-2025
	GB/T 259-1988

	12
	机械杂质
	GB 18351-2025
	GB/T 511-2010或目测

	13
	水分（质量分数）
	GB 18351-2025
	SH/T 0246-1992 

	14
	乙醇含量(体积分数)
	GB 18351-2025
	NB/SH/T 0663-2014

	15
	其他有机含氧化合物含量(质量分数）
	GB 18351-2025
	NB/SH/T 0994-2019或
NB/SH/T 0663-2014或
SH/T 0720-2002

	16
	苯含量(体积分数）
	GB 18351-2025
	SH/T 0693-2000或
NB/SH/T 0713-2023或
GB/T 28768-2012或
GB/T 30519-2024

	17
	芳烃含量(体积分数）
	GB 18351-2025
	GB/T 30519-2024或
GB/T 11132-2022或
GB/T 28768-2012

	18
	烯烃含量(体积分数）
	GB 18351-2025
	GB/T 30519-2024或
GB/T 11132-2022或
GB/T 28768-2012

	19
	锰含量
	GB 18351-2025
	NB/SH/T 0711-2019或
NB/SH/T 6043-2021

	20
	铁含量
	GB 18351-2025
	SH/T 0712-2002或
NB/SH/T 6043-2021

	21
	密度(20℃)
	GB 18351-2025
	GB/T 1884-2000、
GB/T 1885-1998或
SH/T 0604-2000



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18351-2017    车用乙醇汽油（E10）
GB 18351-2025    车用乙醇汽油
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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