
2026年度本溪市首饰产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每种产品抽取样品1件，无备用样品。

2 检验依据
	序号
	检 验 项 目
	依据标准
	检测方法标准

	1
	贵金属纯度
	GB11887-2012
及第1号修改单
相关产品标准
	GB/T 18043-2013

	2
	贵金属饰品质量测量允差
	QB/T 1690-2021
	QB/T 1690-2021

	3
	总质量
	QB/T 1690-2021
GB/T16553-2017
	QB/T 1690-2021
GB/T16553-2017

	4
	首饰产品标识
	GB 11887-2012
	GB 11887-2012

	5
	宝石定名
	GB/T 16552-2017
相关产品标准
	GB/T 16552-2017
GB/T16553-2017

	6
	外观描述（颜色、形状、光泽、特殊光学效应等）
	GB/T16553-2017
	GB/T16553-2017

	7
	放大检查
	
	

	8
	折射率
	
	

	9
	双折射率
	
	

	10
	光性特征
	
	

	11
	荧光观察
	
	

	12
	红外光谱分析
	
	

	13
	紫外可见光谱分析
	
	

	[bookmark: _GoBack]注：不同样品具体检验项目不同，总质量项不参与判定。



3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 16552-2017 《珠宝玉石 名称》
GB/T 16553-2017 《珠宝玉石 鉴定》
GB 11887 -2012 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》及第1号修改单
GB/T 18043-2013 《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》
QB/T 1690-2021 《贵金属饰品质量测量允差的规定》。
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2

1

